ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 
Уважаемые организаторы
Просим Вас внимательно ознакомиться с условиями райдера.

Требования, описанные в данном Документе, необходимы для успешного проведения шоу.

Если Вы не в состоянии выполнить какое-либо из условий или у Вас возникнут вопросы и трудности после прочтения данного Документа, необходимо ЗАРАНЕЕ согласовать
вопрос с концертным директором (Асиф +7-)

Условия райдера являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ. В случае невыполнения какого-либо
условия райдера, группа оставляет за собой право отменить выступление или изменить время выступления.


ВНИМАНИЕ! 

Организаторы несут полную материальную ответственность за испорченные
и пропавшие со сцены инструменты или дорогостоящую аппаратуру, а также за любой ущерб. 

Поэтому просим Вас отнестись к вопросу с максимальной ответственностью: не допускать нахождение на сцене
посторонних лиц!

Технический райдер группы «ANTRA».

Вся аппаратура должна быть готова (инсталлирована и проверена) за 2 часа до начала настройки звука. На настройку звука группе требуется минимум 2 часа. Группе для
полноценного проведения саундчека необходима возможность настраивать звук на той же громкости, которая будет на самом мероприятии. Звукорежиссёру должно быть позволено
работать со всем имеющимся на площадке звуковым оборудованием.

Обязательно присутствие на площадке звукоинженера.

Звуковое оборудование.
3-4х полосная система (производитель предлагаемой АС уточняется со звукорежиссёром артиста), только одного производителя, «разнородность» системы недопустима.
Не работаем со следующими моделями: Eurosound, Carvin, Turbosound. Любые реплики (самопилы), старые и бюджетные серии.
5-7 кВт в залах до 500 мест, 15 - 20 кВт в залах до 1200 мест, и от 25 кВт на открытых
площадках с
В зависимости от конфигурации и архитектурных особенностей зала приветствуется использование линейных массивов. 

ПУЛЬТЫ.
Группа везёт свой пульт BEHRINGER DIGITAL MIXER X32 RACK, который подключается в уже подключенный в аппаратуру пульт (либо в мультикор
или стейдж бокс).
СЦЕНА .
Сцена, или место для размещения группы должно быть не менее 3 на 4 метра. 
Для выступления на открытой площадке должен быть навес не менее 4 на 5 метра,закрывающий всю сцену с задней стенкой.
Место для размещения музыкантов должно быть ровным, на твердой поверхности (не
шататься), и чистым.
Группа везёт всё необходимое для своей работы оборудование - инструменты,барабанную установку, систему ушного мониторинга для всего коллектива,
микрофоны, микрофонные стойки.
На сцене необходимо наличие 3 розеток (с заземлением) для подключения оборудованиягруппы.
Если на площадке присутствует экран или тв для трансляции - обязательно запускать футажи

